附件一
廉政承诺书
甲方：安徽新华学院
乙方：
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。



甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：
委托代理人：                         委托代理人：
项目负责人：                         项目负责人：
监督电话：15005518562                监督电话：                                
监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：
          jtdsz@xinhuaedu.com          




附件二
保证承诺书
致安徽新华学院：
 保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：
1、 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
 二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。 
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
                                  保证人：
                                   日期：

附件三
安徽新华学院英语听力调频广播发射台采购项目需求表（报价表）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	语音播放器
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	信号传输机
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	传输天线
	
	
	套
	1
	
	
	

	4
	桅杆支架设计与安装、避雷设施、附属材料、安装施工及系统调试
	
	
	项
	1
	
	
	

	合计：
	人民币大写：    元（¥：      ）

	供货安装周期
	天

	注：
1、7×24 小时技术支持热线，紧急播出故障 1 小时响应，4 小时到场抢修；故障超过 12 小时不能修复，必须提供备用发射设备，保证校方使用；
2、 项目为交钥匙工程，辅材数量包干，清单内数量仅作参考，以投标单位实际勘察为准；
3、 技术参数作为参考，原则上不低于招标参数；
4、 操作界面简单方便使用，中标单位提供培训服务，直至使用人员具备独立操作能力。








附件四     
安徽新华学院英语听力调频广播发射台采购项目参数对比表
	序号
	设备名称
	                     招标需求
	投标参数、型号

	
	
	主要技术参数
	投标参数
	投标品牌、型号
	参数偏离值

	1
	语音播放器
	1.可播放U盘里各种音乐格式文件；
2.托盘式机芯，超强抗震；
3.多种播放模式，超强纠错功能；
4.兼容DVD、CD、VCD、HDCD、MP3等多种格式光碟；
5.多种播放模式；
6.LED曲目显示；
7.接口方式：USB1.1/USB2.0；
8.电源：AC220V～240V/50～60Hz；
9.电源功耗：10～15W。
	
	
	

	2
	信号传输机
	1.为保障学校现有学生手中的无线耳机能正常接收信号，信号传输机的传输频率必须与学校现有播音系统完全一致；
2.加密方式：编码加密；
3.信噪比：＞60dB；     
4.高频功率输出:600W±1dB, 最小5W；
5.发射功率：0-600W可调；               
6.RF输出功率插座:L27；
7.产品可预置为开放模式，承诺提供的设备与我校在校学生手中的所有耳机相匹配。
8.前面板具有对应指示灯：
  POWER: 电源指示灯 
  STEREO: 立体声音频模式指示灯
  PLL: 系统时钟锁定指示指示灯
  REMOTE: 遥控状态指示指示灯
  SWR: 驻波比超限指示灯
  GENERAL: 功率、电路、电压超限指示灯 
  SYSTEM:系统通信故障指示灯
  RF MUTE: 射频禁止指示 
  功率开关指示灯；   
9.前面板具有5个一体化功能按键和一个电源开关键： RF：功率开关 ESC：退出  ▲：向上 ▼：向下  ENT：确认。
10.后面板具有射频输出L27接口，射频监测接口，RJ45网口，RS232通信接口（DB9接口定义  TX-2脚、RX-3脚、地-5脚），RS485通信接口 (DB9接口定义  A-1脚、B-4脚、地-5脚)，LOCKIN激励封锁接口，SCA/RDS输入接口，数字音频输入接口（卡侬座），模拟音频输入接口L（卡侬座），模拟音频输入接口R（卡侬座），AC220V电源输入接口；
11.两台信号传输机在智控机的控制下支持热备份工作；
12.为确保机器在频率和功率调整过程中机器工作状态的稳定，信号传输机必须具备在不关机状态下的功率直接开关功能。
	
	
	

	3
	传输天线
	1.极化方式：垂直极化；
2.带宽：10MHz；
3.天线增益：>2.6dB；            
4.驻波比：≤1.3；
5.阻抗：50Ω；
6.发射杆材质：高性能不锈钢材质。
	
	
	

	4
	桅杆支架设计与安装、避雷设施、附属材料、安装施工及系统调试
	1.馈缆：
  特性阻抗：50Ω±2
  内导体规格：4.8mm±0.3mm
  绝缘外径：15.8mm±0.3mm
  外导体屏蔽材质：无氧铜
  长度约30米，具体使用长度按照现场安装环境需要设置，费用全部包含在内；
2.支架设计与安装采用镀锌材质钢管构造组装式天线支架，固定方式采用马蹄卡固定，天线桅杆采用三节镀锌圆管伸缩结构；
3.避雷设施：
  回波损耗-28dB
  输入输出阻抗50Ω±2
  连接方式：与天线安装架配套，底部与天线杆连接；
4. 音源连接线：1批，具体规格按系统设备连接要求设置。
5. 所有设备安装施工及调试。
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