附件一：
[bookmark: _GoBack]安徽新华学院13#、14#教学楼多媒体设备项目采购清单
第一包：30间普通多媒体教室

	序号
	分项内容
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	监控摄像头
	监控摄像头拆除：从 5#、6#、12# 教学楼教室内拆除，并负责搬运。
	台
	124
	利旧

	
	
	监控摄像头恢复安装至 13#、14# 教学楼多媒体教室，接入巡课平台；每间教室安装 2 台，含辅材、安装及调试。
	台
	70
	

	2
	投影
	激光光源DLP(0.65),≥5000流明，≥分辨率1920:1080,尺寸比列16:9,对比度50000:1 
	套
	30
	

	3
	幕布
	120寸电动幕布
	台
	30
	

	4
	高清线
	HDMI高清线
	条
	30
	

	5
	拾音扩声系统（音箱）
	拾音扩声系统（音箱）拆除：从 5#、6#、12# 教学楼教室内拆除，并负责搬运。
	只
	20
	利旧

	
	
	拾音扩声系统（音箱）恢复安装至 13#、14# 教学楼多媒体教室，每间教室安装 2 只，含辅材、安装及调试。
	只
	20
	

	6
	拾音扩声系统（音箱）
	1、单6寸 二单元二分频全音域音箱
2、高音采用3"全纸盆，55磁磁钢 
3、低音采用6.5"橡边原色盆
4、额定功率：60W
5、峰值功率：120W
6、额定阻抗：6Ω
7、灵敏度：89±3dB(1W/1m)
8、频率响应：65Hz-18KHz
	只
	40
	

	7
	功放
	功放拆除：从5#6#12#教学楼教室内拆除，并负责搬运。
	台
	10
	利旧

	
	
	功放恢复安装至13#14#教学楼多媒体教室，含辅材、安装调试。
	台
	10
	

	8
	功放
	1、4路话筒输入，采用卡侬6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能）；
2、3路线路输入，采用RCA莲花插座，1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能；
3、功放输出，采用接线柱方式，带RS232接口，采用DB9针母座；
4、带电源开关，采用按键方式，可手打开设备电源或远程打开设备电源；
5、带一键静音按键，开机情况下按下该按键设备静音，再次按下关闭静音；
6、能单独调节每路输入音源音量，电位器高度应不超高面板高度；
7、具有高低音调节旋钮，具有总音量调节旋钮；
8、具有5段电平指示，具有4路话筒输入，具有3路线路输入；
9、具有1路线路输出，双通道输出，能单独调节每路输入的音量；
10、具有输出电平指示，电源指示，具有一键静音功能；
11、具有自动待机功能，支持远程开机、调节输出音量，远程静音；
12、具有高低音调节功能，调节范围不低于±10dB，具有总音量调节功能；
13、具有过载、过流、短路、过温保护功能；
14、额定功率：2*150W/8Ω  线路输出：1V  输入灵敏度：MIC/≤100mV  ≤300mV ；
15、总谐波失真：≤1% 频率范围：MIC/80-16000Hz AUX/50-18000Hz；
16、信噪比：≥85dB   高低音调节：±10dB ；
	台
	20
	

	9
	无线话筒（充电式）
	音头形态:动圈式音头，底座式无线话筒、频率响应: 50Hz~15KHz、指向性: 心形指向、感度: -52±3dB、输出阻抗: 600Ω±30%、电压相位: 正压于震动膜在pin2产生相对于pin3的正电压
	套
	30
	

	10
	音频隔离器
	/
	个
	30
	

	11
	桌面云瘦终端
	桌面云瘦终端拆除：从5#6#12#教学楼教室拆除，并负责搬运。
	台
	30
	利旧

	
	
	桌面云瘦终端恢复安装至13#14#教学楼多媒体教室内，含辅材、安装调试。
	台
	30
	

	12
	桌面云瘦终端授权
	利旧，含安装调试。
	点
	30
	利旧

	13
	显示器
	面板尺寸：23.8，面板类型：IPS技术，分辨率：1920*1080，刷新率：100Hz，黑色无边框
	台
	30
	

	14
	键鼠套装
	黑色商务键鼠套装，插拔类型：部分健热插拔，键帽材质：ABS
供电方式：有线供电
	套
	30
	

	15
	教室智能集成中控
	1、显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥500cd/m²；
2、智慧终端需内置摄像头、读卡器、扬声器、拾音器、支持WIFI等功能模块，且外观为一体化设计；
3、智慧终端需内置主流操作系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz；
4、智慧终端本身至少需具备的接口：RS232≥3路、RS485≥1路、USB≥4路、RJ45网络≥1路，HDMI≥1路；投标文件中提供产品图片证明；
5、安全登录：支持输入用户名和密码登录，支持二维码登录，支持刷卡登录等；
6、功能菜单：包含智慧教室、智慧中控、智慧物联、智慧录播、系统设置等功能模块； 
7、智慧中控：实现对多媒体设备的统一控制，支持控制多媒体电脑、投影机、教学一体机、录播主机、音频处理器等设备；
8、智慧物联：支持无缝接入物联网网关，实现对物联设备的统一控制，支持控制灯光、空调、窗帘、门禁等设备； 
9、智慧教室：支持讲台左右双显示屏输入信号随机切换功能，输入信号至少支持4路，含教学双屏2路OPS电脑信号源、老师笔记本电脑1路信号源、无线投屏1路信号源，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
10、情景模式控制支持上课模式、下课模式、研讨模式、录播模式、影音模式、板书模式、节能模式等；
11、智慧录播：具备录播设备控制功能，包括开始录播、暂停录播、停止录播、录播模式切换等功能；同时支持显示录播摄像头画面功能，包括教师画面、学生画面、多媒体电脑画面等，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
12、远程呼叫：支持语音呼叫、视频呼叫功能，支持教室端智慧触控终端呼叫管理员功能，支持管理员呼叫教室智慧触控终端功能，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
13、管理端支持触控终端的集群实现，当管理端触控终端处于连线状态时，会自动将呼叫转移到下一个触控终端，当管理端所有触控终端都处于连线状态时，会启用呼叫保持功能直到管理端有触控终端空闲，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
14、信息显示：显示学校校徽和名称、当前时间、当前空间内温度和湿度等信息；
15、支持设备参数网络远程设置功能，支持设备远程固件升级功能；
16、支持对接学校一卡通数据，支持教师刷卡后经过权限判定直接进入操作界面，并可根据学校要求自动进入上课模式；
17.集成中控需至少有2个USB接口
	套
	30
	

	16
	多媒体讲台
	多媒体讲台拆除：从5#6#12#教学楼教室拆除，并负责搬运。
	台
	10
	利旧

	
	
	多媒体讲台恢复安装至13#14#教学楼多媒体教室内，含辅材、安装调试。
	台
	10
	

	17
	多媒体讲台
	1、讲桌尺寸：1000×700×1300mm（左右*前后*高度，尺寸偏差±5mm）；拆装设计，讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，产品通过省级质量检测部门的检测，提供的检测报告复印件。
2、一线品牌讲桌，讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下柜体采用拼装式，内置固定螺丝孔位。
3、实木扶手采用人体力弧度设计，美观大方。
4、桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合；桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。
5、显示器外框斜30度角，显示器内框30度-145度任意调节。可放17-23.8寸显示器，≧5mm钢化玻璃，玻璃采用冲压金属条固定，不易破碎。
6、隐藏式键盘抽屉，滑轨采用45mm耐用三折平滑钢珠静音轨道。键盘架下方为储物抽屉，双抽屉设计，右侧展台抽屉设计，可放置小型展台和高拍仪等设备。中控翻转设计，独立操作和键盘抽屉互不影响使用。
7、前门采用防撬天地方轴锁，讲台下柜体有电脑光驱门防盗设计，开关主机方便快捷，更有效保障设备安全。
	台
	20
	

	18
	黑板
	材质：环保无毒材料，耐磨损，易清洁
尺寸：4000mm×1200mm
表面：光滑平整，具备良好的书写和擦拭性能
安装方式：固定安装
边框：铝合金边框，防锈防腐
	个
	30
	

	19
	新购设备施工调试费
	本项为新购设备施工调试费用，包含新设备就位安装、所需线材及辅材、通电调试、联调工作；本费用不包含利旧设备的安装及调试，利旧设备安装调试费已另行包含在对应报价内。
	项
	1
	

	备注
	1.以上报价包含对接学校相关系统，含正方教务、巡课平台和管控平台等；
2.“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
3.以上设备清单根据投标产品性能与集成度不同，在满足功能的前提下，允许软硬件部分合理增加或减少；
4.因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。












第二包：6间阶梯教室

	序号
	分项内容
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	监控摄像头
	监控摄像头拆除：从 5#、6#、12# 教学楼教室内拆除，并负责搬运。
	台
	18
	利旧

	
	
	监控摄像头恢复安装至 13#、14# 教学楼多媒体教室，接入巡课平台；每间教室安装 3台，含辅材、安装及调试。
	台
	18
	

	2
	投影
	激光光源DLP(0.65),5000流明分辨率1920:1080,尺寸比列16:9,对比度50000:1
	套
	6
	

	3
	幕布
	150寸电动幕布
	台
	6
	

	4
	高清线
	HDMI高清线
	条
	6
	

	5
	拾音扩声系统（音箱）
	1、单6寸 二单元二分频全音域音箱
2、高音采用3"全纸盆，55磁磁钢 
3、低音采用6.5"橡边原色盆
4、额定功率：60W
5、峰值功率：120W
6、额定阻抗：6Ω
7、灵敏度：89±3dB(1W/1m)
8、频率响应：65Hz-18KHz
	只
	24
	

	6
	功放
	1、4路话筒输入，采用卡侬6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能）；
2、3路线路输入，采用RCA莲花插座，1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能；
3、功放输出，采用接线柱方式，带RS232接口，采用DB9针母座；
4、带电源开关，采用按键方式，可手打开设备电源或远程打开设备电源；
5、带一键静音按键，开机情况下按下该按键设备静音，再次按下关闭静音；
6、能单独调节每路输入音源音量，电位器高度应不超高面板高度；
7、具有高低音调节旋钮，具有总音量调节旋钮；
8、具有5段电平指示，具有4路话筒输入，具有3路线路输入；
9、具有1路线路输出，双通道输出，能单独调节每路输入的音量；
10、具有输出电平指示，电源指示，具有一键静音功能；
11、具有自动待机功能，支持远程开机、调节输出音量，远程静音；
12、具有高低音调节功能，调节范围不低于±10dB，具有总音量调节功能；
13、具有过载、过流、短路、过温保护功能；
14、额定功率：2*150W/8Ω  线路输出：1V  输入灵敏度：MIC/≤100mV  ≤300mV ；
15、总谐波失真：≤1%    频率范围：MIC/80-16000Hz  AUX/50-18000Hz；
16、信噪比：≥85dB   高低音调节：±10dB ；
	台
	6
	

	7
	无线话筒
	音头形态: 动圈式音头，底座式无线话筒、频率响应: 50Hz~15KHz、指向性: 心形指向、感度: -52±3dB、输出阻抗: 600Ω±30%、电压相位: 正压于震动膜在pin2产生相对于pin3的正电压
	套
	6
	

	8
	音频隔离器
	/
	个
	6
	

	9
	桌面云瘦终端
	桌面云瘦终端拆除：从5#6#12#教学楼教室拆除，并负责搬运。
	台
	6
	利旧 

	
	
	桌面云瘦终端恢复安装至13#14#教学楼多媒体教室内，含辅材、安装调试。
	台
	6
	

	10
	桌面云瘦终端授权
	利旧，含安装调试。
	点
	6
	利旧

	11
	显示器
	面板尺寸：23.8，面板类型：IPS技术，分辨率：1920*1080，刷新率：100Hz，黑色无边框
	台
	6
	

	12
	无线键鼠
	黑色商务键鼠套装，插拔类型：部分健热插拔，键帽材质：ABS
供电方式：有线供电
	套
	6
	

	13
	教室智能集成中控
	1、显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥500cd/m²；
2、智慧终端需内置摄像头、读卡器、扬声器、拾音器、支持WIFI等功能模块，且外观为一体化设计；
3、智慧终端需内置主流操作系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz；
4、智慧终端本身至少需具备的接口：RS232≥3路、RS485≥1路、USB≥4路、RJ45网络≥1路，HDMI≥1路；投标文件中提供产品图片证明；
5、安全登录：支持输入用户名和密码登录，支持二维码登录，支持刷卡登录等；
6、功能菜单：包含智慧教室、智慧中控、智慧物联、智慧录播、系统设置等功能模块； 
7、智慧中控：实现对多媒体设备的统一控制，支持控制多媒体电脑、投影机、教学一体机、录播主机、音频处理器等设备；
8、智慧物联：支持无缝接入物联网网关，实现对物联设备的统一控制，支持控制灯光、空调、窗帘、门禁等设备； 
9、智慧教室：支持讲台左右双显示屏输入信号随机切换功能，输入信号至少支持4路，含教学双屏2路OPS电脑信号源、老师笔记本电脑1路信号源、无线投屏1路信号源，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
10、情景模式控制支持上课模式、下课模式、研讨模式、录播模式、影音模式、板书模式、节能模式等；
11、智慧录播：具备录播设备控制功能，包括开始录播、暂停录播、停止录播、录播模式切换等功能；同时支持显示录播摄像头画面功能，包括教师画面、学生画面、多媒体电脑画面等，在投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
12、远程呼叫：支持语音呼叫、视频呼叫功能，支持教室端智慧触控终端呼叫管理员功能，支持管理员呼叫教室智慧触控终端功能，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
13、管理端支持触控终端的集群实现，当管理端触控终端处于连线状态时，会自动将呼叫转移到下一个触控终端，当管理端所有触控终端都处于连线状态时，会启用呼叫保持功能直到管理端有触控终端空闲，投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
14、信息显示：显示学校校徽和名称、当前时间、当前空间内温度和湿度等信息；
15、支持设备参数网络远程设置功能，支持设备远程固件升级功能；
16、支持对接学校一卡通数据，支持教师刷卡后经过权限判定直接进入操作界面，并可根据学校要求自动进入上课模式；
17.集成中控需至少有2个USB接口
	套
	6
	

	14
	多媒体讲台
	1、讲桌尺寸：1000×700×1300mm（左右*前后*高度，尺寸偏差±5mm）；拆装设计，讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，产品通过省级质量检测部门的检测，提供的检测报告复印件。
2、独立的讲桌类的商标名牌（提供商标证复印件），讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下柜体采用拼装式，内置固定螺丝孔位。
3、实木扶手采用人体力弧度设计，美观大方。
4、桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合；桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。
5、显示器外框斜30度角，显示器内框30度-145度任意调节。可放17-23.8寸显示器，≧5mm钢化玻璃，玻璃采用冲压金属条固定，不易破碎。
6、隐藏式键盘抽屉，滑轨采用45mm耐用三折平滑钢珠静音轨道。键盘架下方为储物抽屉，双抽屉设计，右侧展台抽屉设计，可放置小型展台和高拍仪等设备。中控翻转设计，独立操作和键盘抽屉互不影响使用。
7、前门采用防撬天地方轴锁，讲台下柜体有电脑光驱门防盗设计，开关主机方便快捷，更有效保障设备安全。
	台
	6
	

	15
	黑板
	材质：环保无毒材料，耐磨损，易清洁
尺寸：4块上下推拉式黑板，尺寸根据现场复核确认为准
表面：光滑平整，具备良好的书写和擦拭性能
安装方式：固定安装
边框：铝合金边框，防锈防腐
	个
	6
	

	16
	新购设备施工调试费
	本项为新购设备施工调试费用，包含新设备就位安装、所需线材及辅材、通电调试、联调工作；本费用不包含利旧设备的安装及调试，利旧设备安装调试费已另行包含在对应报价内。
	项
	1
	

	备注
	1.以上报价包含对接学校相关系统，含正方教务、巡课平台和管控平台等；
2.“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
3.以上设备清单根据投标产品性能与集成度不同，在满足功能的前提下，允许软硬件部分合理增加或减少；
4.因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
	
	
	


附件二：
投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标


 投
 
 标
 
 文
 
 件

招标编号：                                              
项目名称：                                              
投标文件内容：    	      商务标/技术标   		        
投 标 人：            联系人、联系方式（盖公章）        
法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          
日  期：       年      月     日




（二）法定代表人身份证明书


单位名称：                                                       
单位性质：                                                      
地    址：                                                       
成立时间：              年                月               日
经营期限：                                                       
姓    名：        性别：        年龄：         职务：            
系                               的法定代表人。
特此证明。


投标人：                          
                     日  期：       年       月      日

	身份证复印件粘贴处
	身份证复印件粘贴处





（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。


代理人：         （签字）性别：       年龄：          
身份证号码：                          职务：          
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                             （签字或盖章）



授权委托日期：        年    月    日

	身份证复印件粘贴处
	身份证复印件粘贴处



（四）投标函
致：安徽新华学院：
1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。 
2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。
3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。
4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的 质量等级。
5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。
投标人：                                                      
单位地址：                                                    
法定代表人或其委托代理人：                                    
邮政编码：              电话：            传真：              
开户银行名称：                                                
开户银行账号：                                                
开户银行地址：                                                
开户银行电话：                                                
                                投标人签字盖章：
                        
                          日期：      年     月     
1

（五）投标报价

1、 投  标  总  报  价

投标单位:_________________        项目名称：_________________

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目总价（元）
	备注

	1
	第一包：30间普通多媒体教室
	1
	项
	
	

	2
	第二包：6间阶梯教室
	1
	项
	
	

	金额合计
	人民币大写：                       （¥：元）

	备注
	1.最终付款按照实际发生量计算。




投  标  人：                           （盖章）
法定代表人：                           (签字并盖章）
编制日期：                              







2、 投标分项报价明细表
第一包：30间普通多媒体教室
	序号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)

	备注：最终付款按照实际发生量计算。

	项目交付周期
	              天



 
                              投标单位公章
                          日期：   年   月   日




第二包：6间阶梯教室
	序号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)

	备注：最终付款按照实际发生量计算。

	项目交付周期
	                    天



 
                              投标单位公章
                          日期：   年   月   日





（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
（2）产品报价包含产品价格、保险、税费、需求调研、系统设计、系统集成、系统对接、系统测试、安装调试、培训费、验收费用、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。
（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。
（4）本报价的币种为：人民币 。
（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。




投标人（公章）：
                                法定代表人或授权人签字：




[bookmark: _Toc171581377][bookmark: _Toc171581557][bookmark: _Toc171742000]




（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。



（8） 技术标用

                               参 数 偏 离 表格式
	序号
	产品名称
	招标规格参数
（见附件1设备清单）
	投标产品的品牌及参数
（不要复制招标参数，给出投标产品的真实参数）
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	







附件三
保证承诺书
致安徽新华学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
日期：

附件四
廉政承诺书
甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。
投标单位：
日期：
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